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Ладно, вот Ленский накропал девайс для "формирования трехполярных отношений". 

Ладно, хрен с ним, сделаем упущение и предположим что это можно намотать(или одеть готовые обмотки) на E-магнитопроводах. На вход схемы (1,2,3) подадим трехфазный синус. На выходах A,B,C поимеем математику вида А+B+С=0. Оно конечно смахивает с допущениями на железный НЭГ... Но... Лев Давыдович... э... Куда лампочку Ильича цеплять? [image: image1.png]



Bogatyr    Итак, делаем, как обычно, трансформатор с 3 одинаковыми обмотками.

На две обмотки подаем напруги с фазовым сдвигом 90 градусов.

В цепи этих обмоток последовательно сопротивления приблизительно одного номинала. Замеряем напругу на третьей обмотке. Делаем выводы.

Созданием устройств СЭ на скифе занимаются давно. И получив действующий генератор СЭ, я задумался над тем, что раз можно получать энергию из Великого Ничего, то почему бы не создать обратный девайс. И о чудо - это оказалось возможно. Таким образом

имеем обратимый процесс трансформации энергии.

Закон сохранения выполняется только в двухполярных отношениях.

В трехполярных отношениях справедливы, например равенства:1+1=1;

1+1= корень из двух  и другие.
ТрехполярностьПервичка+вторичка+третичка=ток намагничивания.   A+B+C=0.
ТрехполярностьПервичка-ток намагничивания=вторичка+третичка      A-0=-(B+C)
Токи в двух обмотках, на которые подаются наруги со сдвигом фаз 90 градусов, должны быть противофазны( подбираем сопротивлениями или величиной напруг).
[image: image2.png]§v|

573
5




